НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ФРОНТАЛЬНЫХ ПОГРУЗЧИКОВ
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Щётка с передним бункером и системой полива предназначена для очистки твёрдого дорожного покрытия от пыли, песка, и других сыпучих веществ, не вступающих в химические реакции с материалом щёточных дисков.
Щетка с передним бункером является навесным оборудованием для коммунально-строительных машин.
Щетка с передним бункером является навесным оборудованием для фронтальных погрузчиков.
Щетка с передним бункером является навесным оборудованием для тракторов МТЗ-80/82 оснащенных погрузчиком модели ПКУ-0,8 или аналогичными.
Технические характеристики:

	Ширина захвата щетки, мм
	1560

	Объем бункера, м.куб
	0,20

	Емкость бака для воды, л.
	150

	Диаметр щеточных дисков, мм
	550

	Количество устанавливаемых щеточных дисков
	30

	Скорость вращения щеточных дисков, об/мин
	200

	Скорость машины не более, км/час
	8

	Максимальное давление в гидросистеме привода навесного оборудования, МПа (кгс/см2)
	25(254,8)

	Максимальная подача гидравической жидкости, в гидросистеме привода навесное оборудование, л/мин
	65

	Напряжение питания, В
	12

	Габаритные размеры, мм
	

	длина
	1640

	ширина
	1870

	высота/высота с баком
	700/1250

	Масса/масса с водой, кг
	420/570

	Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69
	УХЛ1
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