НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ФРОНТАЛЬНЫХ ПОГРУЗЧИКОВ

[bookmark: _GoBack]Щетка с передним бункером ЩПБ-240

 
Щётка с передним бункером предназначена для очистки твёрдого дорожного покрытия от пыли, песка, и других сыпучих веществ, не вступающих в химические реакции с материалом щёточных дисков.
Щетка с передним бункером является навесным оборудованием для фронтальных погрузчиков.

Технические характеристики:

	Ширина очистки щётки, мм
	2400±30

	Ширина очистки с лотковой щеткой, мм
	2710±30

	Объем бункера, м.куб.
	0,30

	Диск щеточный (полипропилен «Билайн»), мм
	120 х 550

	Количество щёточных дисков
	48

	Частота вращения щёточных дисков, об/мин
	300

	Рабочая скорость машины не более, к м/час
	8

	Давление гидросистемы контура навесного оборудования, МПа
	16-18

	Подача гидравлической жидкости в контуре навесного оборудования не менее, л/мин
	50-60

	Емкость бака для воды, л.
	150
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