НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ВИЛОЧНЫХ МИНИПОГРУЗЧИКОВ

Ковш погрузочный
 
Ковш предназначен для погрузки сыпучих и кусковых материалов. Ковш является навесным оборудованием для вилочного погрузчика на любой класс каретки.
Технические характеристики:
	Ширина захвата ковша, м
	1,50

	Высота, м
	1,05

	Длина, м
	1,35

	Объём ковша, м.куб. 
	1

	Масса, кг
	345 ±20

	Максимальное давление в гидросистеме, МПа 
	20



Технические параметры каретки вилочных погрузчиков
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	Класс каретки 
	Грузоподъемность погрузчика при центре тяжести 
	Р мм
	Q мм

	1А 1В
	До 999 кг при 500 мм
	331 331
	76 114

	2А 2В
	От 1000 до 2500 кг при 500 мм 
	407 407
	76 152

	3А 3В
	От 2501 до 4999 кг при 500 мм 
	508 508
	   76 203

	4А 4В
	От 5000 до 8000 кг при 600 мм 
	635 635
	127 254

	5А 5В
	От 8001 до 10099 кг при 600 мм 
	   728 728 
	127 257
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