НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ТРАКТОРОВ

[bookmark: _GoBack]Фреза дорожная тракторная ФДТ-10 с системой полива

Дорожная фреза – незаменимый инструмент при ямочном ремонте дорог и площадей. Она представляет собой барабан с 78 резцами, которые при вращении срезают слой материала, а барабан измельчает их.
Фреза дорожная является навесным оборудованием для тракторов (МТЗ-80.1, МТЗ-82, «Беларус» 900-й серии) ЮМЗ-6, ЮМЗ-6ДМ, ЛТЗ-60АБ). Трактор должен быть оборудован задней трехточечной навеской и гидроходоуменьшителем.
Фреза дорожная позволяет демонтировать покрытия дорог без использования дополнительных инструментов. Тем самым увеличивается производительность дорожных работ с минимально затраченными временем и средствами!

Технические характеристики: 
	Ширина фрезерования, мм
	1000

	Глубина фрезерования, мм
	0-70

	Тип рабочего органа
	барабанный

	Диаметр барабана, мм
	550

	Количество резцов, шт
	80

	Тип привода рабочего органа
	гидравлический

	Расход жидкости (масло гидравлическое) привода
навесного оборудования, л/мин
	160

	Давление в гидросистеме привода
навесного оборудования, МПа,
	16 – 21

	Производительность, при скорости 0-0,44 км/ч
на 1 диапозоне ГХУ на 1 передаче трактора, м²/ч
	105 (значение может меняться в зависимость от качества дорожного покрытия, температуры воздуха и т.д…)

	Возможность установки системы полива
	Да

	Емкость бака системы орошения, л
	100

	Напряжение питания насоса системы орошения, В
	12

	Габаритные размеры, мм

	длина/ширина/высота
	1220/1430/864

	Масса, кг (без системы полива)
	750

	Масса, кг (эксплуатационная с использованием системы полива)
	900
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