НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ТРАКТОРОВ

Измельчитель веток ДИ–3.0/150

Измельчитель веток поможет быстро утилизировать ветки, срезы, сучья, небольшие стволы путем их дробления в мелкую щепку.

Измельчитель веток является навесным оборудованием для тракторов (МТЗ-80.1, МТЗ-82,  «Беларус» 900-й серии) ЮМЗ-6, ЮМЗ-6ДМ, ЛТЗ-60АБ). Трактор должен быть оборудован задней трехточечной навеской.

Варианты исполнения:
· Измельчитель веток ДИ-3.0/150 от ВОМ, ручная подача веток
· [bookmark: _GoBack]Измельчитель веток ДИ-3.0/150 от ВОМ, гидропривод подачи (от гидравлики трактора)
· Измельчитель веток ДИ-3.0/150 от ВОМ, гидропривод подачи (от гидростанции измельчителя)

Технические характеристики:
	Размер входного окна, мм
	150х150

	Производительность, м³/ч
	До 5

	Диаметр ротора, мм
	740

	Количество ножей ротора, шт
	3

	Привод вращения ротора
	от ВОМ трактора

	Частота вращения ВОМ трактора, об/мин
	1000

	Привод подачи древесных отходов
	Гидравлический от гидравлики трактора

	Максимальное давление в гидросистеме, МПа
	18

	Габаритные размеры, мм ±50
	

	длина/ширина/высота
	2550/2110/2185

	Масса, кг ±30
	450±30
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