НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ТРАКТОРОВ

Измельчитель пней резцовый ИПР-50 ИПР-70
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Измельчитель пней резцовый ИПР предназначен для освобождения лесных и парковых площадей от пней (любых пород деревьев) после санитарных рубок.
Рабочим инструментом измельчителя является резцовый бур, который измельчает пень острыми износостойкими ножами.
Модели ИПР-50 и ИПР-70 отличаются диаметром рабочего инструмента (бура).
Вращение бура резцового осуществляется от ВОМ трактора через карданную передачу и угловой планетарный редуктор фирмы «BAFFERO», зарекомендовавший себя как очень надежный, способный передавать момент более 12000 Нм на протяжении длительного времени эксплуатации.

Измельчитель пней является навесным оборудованием для тракторов тягового класса 1,4 (МТЗ-80.1, МТЗ-82,  «Беларус» (900-й серии) ЮМЗ-6, ЮМЗ-6ДМ, ЛТЗ-60АБ), оборудованных задним навесным устройством НУ-2 по ГОСТ 10677.
Трактор должен быть оборудован задней трехточечной навеской с возможностью догрузки (принудительным ходом вниз).
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Технические характеристики

	Модель
	ИПР 50
	ИПР 70

	Мощность агрегатируемого трактора, л.с.
	80-100

	Привод инструмента от ВОМ трактора
	вал карданный

	Тип инструмента
	бур резцовый

	Рабочее положение бура
	вертикальное

	Режим работы ВОМ, об/мин
	540 / 1000

	Частота вращения бура (режим ВОМ 540), об/мин
	23- 45

	Частота вращения бура (режим ВОМ 1000), об/мин
	35 - 75

	Заглубление бура в грунт, не более, мм
	600

	Максимальная высота обрабатываемого пня, мм
	250

	Давление в гидросистеме трактора, МПа
	16-20

	Масса, кг, ±10 кг
	680
	685

	Климатическое исполнение по ГОСТ 15150
	УХЛ1

	Техническая характеристика инструмента (бура)
	
	

	Масса бура резцового, кг, ±2 кг
	57
	62

	Диаметр рабочей части бура резцового, мм, ±10 мм
	570
	710

	Тип режущего ножа
	Заменяемый
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