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Навеска передняя тракторная НПТ-01

Устанавливается при помощи болтовых соединений на раму трактора и предназначена для агрегатирования с различным навесным и полунавесными оборудованием.

Навеска передняя тракторная является навесным оборудованием для тракторов (МТЗ-80.1, МТЗ-82, «Беларус» 900-й серии) ЮМЗ-6, ЮМЗ-6ДМ, ЛТЗ-60АБ). Трактор должен быть оборудован задней трехточечной навеской.
Технические характеристики:
	Совместимость с тракторами
	МТЗ 80/82

	Тип крепления навесного оборудования
	по требованию заказчика

	Ширина по нижним крюкам, мм
	830

	Максимальное расстояние от переднего моста, мм
	800

	Ход навески, мм
	500

	Грузоподъемность, кг
	800

	Масса, кг
	125
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