НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ТРАКТОРОВ

Автономная гидросистема
 

Предназначена для обеспечения необходимых параметров гидравлической системы, по расходу и давлению, для эффективной работы навесного оборудования.

Автономная гидросистема состоит из редуктора-насоса, гидробака и системы трубопроводов.
Редуктор-насос устанавливается на вал отбора мощности трактора и фиксируется на штатных элементах трактора.
Установка гидробака предполагается в трех вариантах исполнения в зависимости конструкции навесного оборудования.

Автономная гидросистема является навесным оборудованием для тракторов (МТЗ-80.1, МТЗ-82, «Беларус» 900-й серии) ЮМЗ-6, ЮМЗ-6ДМ, ЛТЗ-60АБ). Трактор должен быть оборудован задней трехточечной навеской.

Технические характеристики:
	Модель насоса
	НШ-50

	Номинальное давление
	16Мпа

	Подача при оборотах ВОМ трактора
	540 об/мин – 40-60 л/мин
1000 об/мин – 70-100 л/мин

	Максимальная мощность при оборотах
	540 об/мин - 19 квт
1000 об/мин - 28 квт

	Варианты исполнения
	

	установка бака
	- сбоку трактора
- на заднюю трехточечную навеску
- на самом навесном оборудовании

	по объему бака
	- 150 литров

	по охлаждению масла
	- без принудительного охлаждения (комплектация по умолчанию)
- с принудительным охлаждение (опция)
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