НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ТРАКТОРОВ

[bookmark: _GoBack]Автономная гидросистема

Автономная гидросистема предназначена для тракторов (МТЗ-80.1, МТЗ-82,  «Беларус» 900-й серии) ЮМЗ-6, ЮМЗ-6ДМ, ЛТЗ-60АБ). Трактор должен быть оборудован задней трехточечной навеской.
Автономная гидросистема является независимой и служит для создания потока масла под давлением, необходимым для управления гидрофицированными навесными агрегатами.Привод насоса осуществляется от ВОМ трактора Установка гидробака и редуктора-насоса предполагается в трех вариантах исполнения в зависимости конструкции навесного оборудования.
Технические характеристики:
	Тип насоса
	НШ 50М-3-Л

	Номинальное давление, МПа (кгс/см²)
	16(160)

	Подача при оборотах выходного вала 540 об/мин, л/мин
	60

	Подача при оборотах выходного вала 1000 об/мин, л/мин
	120

	Максимальная мощность при оборотах выходного вала 540 об/мин, кВт
	19

	Максимальная мощность при оборотах выходного вала 1000 об/мин кВт
	35

	Масса привода насоса, кг
	48

	Емкость бака, л
	150

	Заправочная емкость, л
	120

	Масса сухого бака, кг
	90

	Масса заправленного бака, кг
	197

	Габаритные размеры бака, мм
	

	длина/ширина/высота
	748/552/450

	Рекомендуемое масло
	

	– летом
	И20А

	– зимой
	ИТ или ВМГЗ

	– рабочая температура
	+60°… -40°С



	Варианты исполнения
	

	установка бака
	– сбоку трактора
– на заднюю трехточечную навеску
– на самом навесном оборудовании

	по объему бака
	– 60 литров
– 120 литров

	по охлаждению масла
	– без принидутельного охлаждения
– с принудительным охлаждением (установка радиатора и вентилятора)
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