НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ТРАКТОРОВ

[bookmark: _GoBack]Щёковая дробилка для бетона
  
Универсальные измельчители способны быстро перерабатывать бетон до мелких частиц.
Принцип действия щёковых дробилок основан на измельчении сырья между двумя тяжелыми плитами. Одна из которых прочно зафиксирована, а другая движется во время работы. Размер частиц щебня регулируется установленным зазором между рабочими плитами.
Щёковая дробилка позволяет не вывозить сломанный бетон, а перерабатывать его на на месте, что экономически очень выгодно!
Технические характеристики:
	Производительность, тн/час
	6-10

	Масса, тн
	2

	Привод
	дизель

	Размер приёмного окна, мм
	200х350

	Выходной материал (регулируемый размер)
	

	- минимальный размер
	10-50 мм

	- максимальный размер
	160 мм

	Дробилка с загрузочным бункером, м куб
	0,5-1,0

	Удаление выходного материала
	вниз (под корпус дробилки)
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