НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ТРАКТОРОВ
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Щётка дорожная МТ-300/550 предназначена для очистки твёрдого дорожного покрытия от пыли, песка, и других сыпучих веществ не вступающих в химические реакции с материалом щёточных дисков.

Щётка дорожная является навесным оборудованием для фронтальных погрузчиков и тракторов (МТЗ-80.1, МТЗ-82, «Беларус» 900-й серии) ЮМЗ-6, ЮМЗ-6ДМ, ЛТЗ-60АБ). Трактор должен быть оборудован задней трехточечной навеской.
Технические характеристики:
	Диаметр щеточных дисков, мм
	550

	Ширина захвата щетки, м
	3,0

	Количество устанавливаемых щеточных дисков
	56

	Максимальная скорость вращения щетки об/мин
	250

	Скорость подметания не более, км/час
	8

	Максимальное давление в гидросистеме МПа (кгс/см²)
	25(254,8)

	Угол поворота
	30°

	Габаритные размеры, мм
	

	длина/ширина/высота
	1980/3350/1020

	Масса, кг
	343
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