НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ТРАКТОРОВ
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Дорожные щетки эффективно очищают поверхности от различных видов загрязнений (листва, песок, бытовой и строительный мусор, снег) в самые короткие сроки.
Надежная конструкция и простота в работе делает наши дорожные щетки незаменимым оборудованием для ваших работ!
Технические характеристики:
	Тяговый класс базового трактора по ГОСТ
	1,4

	 Скорость движения рабочая, не более, км/ч
	10

	 Скорость движения транспортная, не более, км/ч
	35

	 Диаметр щетки (по ворсу), мм
	560±20

	 Диаметр вала под ворс, мм
	120

	 Общая ширина щетки, мм
	2000

	 Максимальная ширина захвата щетки, мм
	1800

	 Частота вращения ВОМ трактора об/мин
	540

	 Угол установки щетки относительно продольной оси трактора
	60˚

	 Тип оборудования
	навесное

	 Стойка колеса опорного, мм
	40.5

	 Колесо опорное
	5*10

	 Масса эксплуатационная, кг, не более
	

	 Количество щеточных дисков (без проставочных), шт
	43

	 Вал карданный шлицевой 8*8
	наличие
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