НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ МИНИПОГРУЗЧИКОВ

Захват рулонный ЗР-1,5/170

Захват рулонный предназначен для захвата и перемещения рулонов сена, соломы и других аналогичных грузов.
Захват рулонный является навесным оборудованием для коммунально-строительных машин.
Захват рулонный является навесным оборудованием для экскаваторов-погрузчиков.
Технические характеристики:
	[bookmark: _GoBack]Диаметр захватываемых рулонов, мм
	от 800 до 1700

	Давление в гидросистеме, МПа
	от 16 до 20

	Грузоподъемность, кг
	до 1500

	Габаритные размеры, мм
	1750-2440-815

	Масса, кг
	255
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