НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ТРАКТОРОВ
Мульчер М-1800
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Мульчер предназначен для кошения, срезания, измельчения и мульчирования травяного покрова, кустарников и подлеска. Уровень мульчирования от -10 мм (заглубление в землю) до 86 мм над уровнем поверхности.
Мульчер агрегатируется с тракторами тягового класса 1,4 (МТЗ-80.1, МТЗ-82, «Беларус» 900-й серии ЮМЗ-6, ЮМЗ-6ДМ, ЛТЗ-60АБ) оборудованных задним навесным устройством НУ-2 по ГОСТ 10677 или категорий 2 и 2N по ГОСТ ISO 730, ВОМ  по ГОСТ 3480, а так же гидро-ходо-уменьшителем (ГХУ).

Технические характеристики
	Рабочая ширина обработки, мм
	1800

	Диаметр ротора по резцам, мм
	380

	Скорость вращения ротора, об/мин
(режим ВОМ 1000 об/мин)
	1300-1770

	Рабочая скорость движения, км/ч
	Не более 5

	Диаметр измельчаемой растительности
	Зависит от типа ротора

	Тип ротора 1
	Инерционные ножи сабельные

	Количество ножей, шт
	40

	Тип ротора 2
	Фиксированные ножи

	Количество ножей, шт
	36

	Тип привода
	Механический от ВОМ

	Тип привода бортовой передачи на ротор
	Клино-ременная передача

	Количество ремней, шт
	3

	Габаритные размеры, мм, ±50 мм (Д х Ш х В)
	1480 х 2120 х 1135

	Масса, кг, ±30 кг
	

	Ротор с инерционными ножами сабельного типа
	515

	Ротор с фиксированными ножами
	705

	Цена, руб
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Назначение и общий вид мульчирующих роторов.

1. Ротор с инерционными спаренными ножами сабельного типа (КС 622.02.00.000).
Ротор предназначен для кошения и измельчения травы, ростков, колосьев, стеблей, кустарника, пожнивных остатков, соломы.
Максимальный диаметр измельчаемых веток 35 мм.
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2. Ротор с фиксированными ножами (пильным зубом) (КС 622.02.00.000-01).
Ротор предназначен для измельчения поросли, подлеска, кустарника, веток, пней и деревьев.
Максимальный диаметр измельчаемых веток и деревьев 80 мм. Для отдельно стоящих пней и деревьев не более 150 мм.
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