НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ФРОНТАЛЬНЫХ ПОГРУЗЧИКОВ
Щётка дорожная


Щётка дорожная предназначена для очистки твёрдого дорожного покрытия от пыли, песка, и других материалов, не вступающих в химические реакции с материалом щёточных дисков.
Надежная конструкция и простота в работе делает наши дорожные щетки незаменимым оборудованием для ваших работ!

Щётка дорожная является навесным оборудованием для фронтальных мини-погрузчиков и фронтальных погрузчиков, экскаваторов-погрузчиков

Технические характеристики
	Диаметр щеточных дисков, мм
	550
	800

	Наименование
	МП-220/55
	МП-250/55
	МП-220/80
	МП-250/80

	Ширина захвата щетки, м
	2,2
	2,5
	2,2
	2,5

	Количество устанавливаемых щеточных дисков
	44
	50
	43
	49

	Скорость вращения щётки, об/мин
	до 300
	до 220

	Скорость подметания, км/час
	8

	Давление в гидросистеме, МПа
	16-18
	16-20

	Подача гидравлической жидкости, л/мин
	45 - 60
	60 - 75

	Максимальный угол поворота
	±30°

	Габаритные размеры, мм ±50 мм.

	длина
	1240
	1240
	1490
	1490

	ширина
	2540
	2840
	2630
	2930

	высота максимальная
	650
	650
	840
	840

	высота с баком
	1100
	1100
	1320
	1320

	Масса, кг ± 20 кг
	200-290
	210-300
	350-480
	370-500

	Привод поворота щётки
	ручной / гидравлический



Щетка дорожная МП имеет несколько вариантов исполнения:

МП - Щётка дорожная с механическим поворотом;
МПГ - Щётка дорожная с гидроприводом поворота;
МПВ - Щётка дорожная с системой орошения и механическим поворотом;
МПВГ - Щётка дорожная с системой орошения и гидроприводом поворота.
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