НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ МИНИ-ПОГРУЗЧИКОВ
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Мойка высокого давления МВ-500/150 предназначена для очистки от загрязнений, струей воды:
- твердого дорожного покрытия;
- ограждений;
- дорожных знаков;
- автомобилей и дорожно-строительной техники.

Мойка высокого давления МВ-500/150 является навесным оборудованием для универсальных мини-погрузчиков и фронтальных мини-погрузчиков.

Технические характеристики
	Ширина обрабатываемой полосы дорожного покрытия рампой, мм
	1500

	Рабочая скорость движения, не более, км/ч
	8

	Производительность водяного насоса, л/мин
	20±3

	Рабочее давление воды, Bar
	180±10

	Расход гидравлической жидкости привода водяного насоса, л/мин
	55-60

	Давление гидравлической жидкости привода водяного насоса, Bar
	165±10

	Емкость бака, л
	500

	Габаритные размеры ДхШхВ ±30, мм
	1170х1720х870

	Масса (без воды), кг
	235±20
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