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Вилы сельскохозяйственные (захват штыковой)



Вилы сельскохозяйственные предназначены для погрузки волокнистых материалов плотностью не более 600 кг/м3 (солома, сено, скошенная трава, взрыхленный сенаж, ветошь, льноволокно и т.д.)

Вилы сельскохозяйственные являются навесным оборудованием для фронтальных и телескопических погрузчиков, экскаваторов-погрузчиков.

Технические характеристики:

	Грузоподъемность, кг
	2000 - 3000**

	Габаритные размеры, мм

	длина
	1400 - 1600*

	высота
	1000 ±50

	ширина
	1300 ±60

	Масса, кг
	230 - 350*



Примечания:
* Параметры в зависимости от кронштейнов крепления к машине;
** Грузоподъемность при равномерно распределенной нагрузке.
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