НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ТРАКТОРОВ

Фреза траншейная ФТ-870
 
Фреза траншейная ФТ-870 предназначена для рытья траншей и укладки трубки ПНД. Допускается использование изделия при работе в не мёрзлом природном дисперсном грунте по ГОСТ 25100 (растительный грунт, глина, гравий и галька с размером фракции последних не более 60 мм), согласно таблице Б8 ГОСТ 25100.

Фреза траншейная ФТ-870 является навесным оборудованием для тракторов тягового класса 1,4т. с задним навесным устройством.

Технические характеристики:
	Диаметр диска, мм
	870

	Глубина копания траншеи, мм
	220

	Ширина траншеи, мм
	60

	[bookmark: _GoBack]Скорость вращения диска, при 540об/мин ВОМ, об/мин
	280

	Рабочая скорость трактора, км/ч
	до 3

	Рабочее давление в гидросистеме, МПа
	16-20

	Габаритные размеры, мм

	длина
	1960

	ширина
	1030

	высота
	1100

	Масса, кг
	450
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