НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ МИНИ-ПОГРУЗЧИКОВ

Бревнозахват БЗ-1,0



Бревнозахват БЗ-1,0 предназначен для захвата и перемещения бревен, труб и других подобных изделий различного сечения.

Бревнозахват является навесным оборудованием для универсальных мини-погрузчиков и фронтальных мини-погрузчиков грузоподьемностью 1000…1500 кг.

Технические характеристики
	Диаметр захватываемых бревен, мм
	150-500

	Максимальный угол поворота прижима
	85°

	Максимальное давление в гидросистеме, МПа 
	[bookmark: _GoBack]20

	Габаритные размеры, мм, ±30 мм
	

	длина/ширина/высота/высота с поднятым прижимом
	830/1625/870/955

	Масса, кг, ± 20 кг
	260
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