НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ТРАКТОРОВ
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Щетка дорожная тракторная предназначена для очистки твёрдого дорожного покрытия от пыли, песка, и других материалов, не вступающих в химические реакции с материалом щёточных дисков.
Надежная конструкция обеспечивает работу в самых тяжелых условиях и делает дорожную щетку незаменимым оборудованием для ваших работ!
Щётка дорожная тракторная является навесным оборудованием для тракторов тягового класса 1,4 и 2 оборудованных задним навесным устройством НУ-2 по ГОСТ 10677 или категориями 2, 2N по ГОСТ ISO 730, а так же валом отбора мощности (ВОМ).

Технические характеристики

	Диаметр щеточных дисков, мм
	550

	Ширина захвата щетки, мм
	2115

	Привод механический
	от ВОМ трактора

	Количество щеточных дисков
	49

	Скорость вращения щетки, об/мин
	250-300

	Скорость подметания, не более, км/час
	8

	Угол поворота фиксированный, не изменяемый, градус
	30°

	Объем бака для воды, литр
	500

	Напряжение питания, В
	12

	Транспортные габаритные размеры, мм, ±50 мм
	

	Длина х Ширина х Высота
	1800 х 2780 х 1650

	Масса, кг, ± 30 кг
	670
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