НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ МИНИПОГРУЗЧИКОВ

Ковш бетоносмесительный КБ-600
   
Ковш бетоносмесительный предназначен для приготовления бетонной смеси, перемешивания сыпучих материалов.

Является навесным оборудованием для универсальных минипогрузчиков и фронтальных погрузчиков.

Ковши для бетона изготавливаются из прочных износостойких материалов, что обеспечивает надежную и длительную эксплуатацию.
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Технические характеристики:
	Объем ковша (геометрический по воде), л
	600

	Рабочий объем раствора, л
	430

	Максимальная скорость вращения, об/мин
	65

	Рабочая подача гидравлической жидкости,  л/мин
	60-75

	Давление гидравлической жидкости, МПа
	16-20

	Габаритные размеры транспортные д/ш/в, мм, ±50 мм
	1015/1980/1190

	Масса (без смеси), кг ±50 кг
	570
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