НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ МИНИПОГРУЗЧИКОВ

Косилка-кусторез
 
Косилка-кусторез предназначена для скашивания травы, и древесной растительности диаметром до 30 мм.
Косилка-кусторез является навесным оборудованием для универсальных минипогрузчиков.
[bookmark: _GoBack]Изделие состоит из следующих частей:
– плита навески, предназначена для соединения кустореза к погрузчику;
– звено второе (с вращающимися ножами), предназначено для среза травы, кустов и т.п.

Технические характеристики:
	Модель
	ККФ-1,7 / ККФ-1,7К*

	Смещение режущего звена в обе стороны от центра*, мм
	300

	Вылет ножа вперед за габарит кожуха, мм
	50

	Ширина захвата, мм, ±50 мм
	 1715

	Частота вращения ножа, об/мин (при подаче 60 л/мин)
	725

	Высота среза от поверхности, не менее, мм
	55

	Количество ножей, шт.
	2

	Рабочая скорость движения не более, км/час
	3

	Наличие в минипогрузчике системы дренажа
	требуется

	Давление гидравлической жидкости, МПа
	14-18

	Рабочая подача гидравлической жидкости, л/мин
	50-60

	Габаритные размеры, мм, ±50 мм
	

	длина 
	990-1150  / 1050-1210**

	ширина 
	1770

	высота с ограждением
	1180

	Масса, кг ±20
	185-230 / 250-300**
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