НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ МИНИ-ПОГРУЗЧИКОВ
Экскаватор


Навесные ковшовые экскаваторы пользуются большим спросом на рынке и отлично выполняют целый комплекс погрузочно-разгрузочных работ. Из-за практичности их применяют в местах, где крупногабаритная техника может нанести повреждения или не представляется возможным ее использование.
Экскаватор является навесным оборудованием для универсальных мини-погрузчиков, фронтальных мини-погрузчиков и тракторов.

Варианты исполнения:
модель ЭКС-32 - гидравлический привод аутригеров (опорных лап), рабочее место оператора в кабине погрузчика / на площадке экскаватора (опция).
модель ЭКУ-32 - механический привод аутригеров (опорных лап), рабочее место оператора в кабине погрузчика / на площадке экскаватора (опция).

Рабочий цикл ковшового экскаватора базируется на двух основных операциях: 
· первая – экскаватор производит захват грунта;
· вторая – осуществляет подъем и перенос грунта в горизонтальной плоскости.
Производительные, универсальные и маневренные экскаваторы отлично подойдут для ваших работ!
Технические характеристики
	Емкость ковша, м3
	0,065

	Наибольшая глубина копания, м
	3,2

	Угол поворота стрелы, градус
	116

	Расчетная производительность рабочего цикла, сек
	30

	Наибольшее смещение оси копания (каретки) от центра, мм
	±440

	Высота выгрузки ковша, мм,  ±50 мм
	2450

	Максимальное давление в гидросистеме, МПа
	20

	Рабочая подача гидравлической жидкости, л/мин
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	Габаритные размеры в транспортном положении, мм,  ±50 мм
	

	длина/ширина/высота
	2450/2000/2280

	Масса экскаватора, кг ±50 кг
	650-750
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