НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ВИЛОЧНЫХ МИНИПОГРУЗЧИКОВ

Автономная гидравлическая станция АГС-10

Автономная гидравлическая станция предназначена для использования в паре с навесным оборудованием. Благодаря не большим размерам и весу возможна установка как на само навесное оборудование, так и на саму машину.
При установке АГС на мини погрузчиках, фронтальных погрузчиках и тракторах не имеющих своей гидравлической линии, для работы навесным оборудованием, появляется возможность использования практически любой навески.
Каждая гидростанция комплектуется:
· ДВС (от 15л.с. до 24л.с.)
· Гидравлическим насосом НШ-10 
· Гидрораспределителем с предохранительным клапаном
· Фильтром для гидравлического масла
· Уровнем масла в баке и указателем его температуры
· БРС для быстрого подключения навески.

Технические характеристики:
АГС-10
	Мотор, л.с.
	17-24

	Насос, Нш
	10

	Поток гидравлической жидкости, л/мин
	До 30

	Давление, МПа
	16

	Вес, кг
	95

	Габаритные размеры, мм
	

	длина/ширина/высота
	790/510/560


Возможна работа:
· [bookmark: _GoBack]Щетки и уборочные машины с шириной захвата до 2200 мм., и диаметром диска до 550 мм.
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