НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ФРОНТАЛЬНЫХ ПОГРУЗЧИКОВ
Снегоочиститель с гидроприводом
С1-200ГП;  С2-200ГП;       С1-250ГП;  С2-250ГП
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Снегоочиститель с гидравлическим приводом рабочих механизмов – незаменимое навесное оборудование в зимний период. Идеально подходит для уборки дорог, тротуаров и других территорий, покрытых снегом.
Снегоочиститель используется для очистки твердого дорожного покрытия от рыхлого снега или снежных валов (ГОСТ Р59434), удаления снежных заносов.
Снегоочиститель является навесным оборудованием для фронтальных и телескопических погрузчиков, экскаваторов-погрузчиков, обеспечивающих необходимые гидравлические характеристики, указанные в таблице и скорость уборки от 1 км/час до 5 км/час.

Снегоочиститель с гидравлическим приводом имеет несколько вариантов исполнения:

С1-200ГП - Ширина захвата 2 м; один шнек;
С2-200ГП - Ширина захвата 2 м; два шнека;
С1-250ГП - Ширина захвата 2,5 м; один шнек;
С2-250ГП - Ширина захвата 2,5 м; два шнека.

Базовое исполнение
Все указанные варианты снегоочистителей оборудуются механическим (ручным) поворотом раструба и верхнего направляющего козырька.
Дополнительные опции **
Установка системы гидравлического поворота раструба при помощи гидроцилиндра.
При этом поворот раструба будет осуществляться на 90º в правую сторону по ходу движения, а  при перестановке оси штока гидроцилиндра на 90º в левую сторону по ходу движения. Поворот верхнего направляющего козырька может быть механическим (ручным) или гидравлическим.

Технические характеристики

	Модель
	С1-200 ГП
С2-200 ГП
	С1-250 ГП
С2-250 ГП

	Ширина захвата, мм 
	2000
	2500

	Диаметр шнека, мм
	400

	Диаметр ротора, мм 
	750

	Скорость вращения шнеков, максимальная, об/мин
	260

	Скорость вращения ротора, максимальная, об/мин
	625

	Скорость уборки, км/час 
	1 - 5

	Давление гидравлической жидкости, МПа
	16 - 20

	Рабочая подача гидравлической жидкости,  л/мин
	90 - 100

	Поворот раструба и козырька в базовом исполнении
	Механический (ручной)

	Угол поворота раструба 
	

	Ручной поворот раструба
	360°

	Поворот раструба гидроцилиндром (смотри **)
	90°**

	Габаритные размеры, базовое исполнение, мм, ±50 мм
	

	длина
	1195 – 1500*

	ширина
	2020
	2520

	высота, козырек опущен / козырек поднят, мм, ±50 мм
	2180 / 2535

	Масса для вариантов базового исполнения, кг 
	

	С1-200 ГП
	556 – 735*

	С2-200 ГП
	606 – 850*

	С1-250 ГП
	606 – 850*

	С2-250 ГП
	665 – 910*
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Примечание - * Параметры в зависимости от кронштейнов крепления к погрузчику. 
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