НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ФРОНТАЛЬНЫХ ПОГРУЗЧИКОВ
Разбрасыватель противогололедных материалов щелевой РПМ-2,0
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Разбрасыватель противогололедных материалов щелевой РПМ-2,0 предназначен для распределения сухих твердых противогололедных материалов по ГОСТ Р 58427-2020, в зимний период.
РПМ-2,0 представляет собой специализированное оборудование для равномерного распределения сыпучих реагентов. Данное оборудование эффективно и в короткие сроки справляется с обработкой больших площадей, дорог, площадок, придомовых территорий, городских тротуаров и т.п.
Важной особенностью конструкции РПМ-2,0 является:
- безопасное распределение реагентов, исключающее риск повреждения припаркованных автомобилей и предметов инфраструктуры застройки;
- наличие вала-рыхлителя и решетки, исключающих образование комков и способствующих равномерной подаче материала на подающий вал;
- возможность регулирования подачи материала, позволяющая оптимизировать расход реагентов и исключающая их перерасход;
- возможность самозагрузки, исключающая привлечение дополнительных сил и средств;
- наличие опорных ног, гарантирующее надежное хранение.
Для монтажа-демонтажа и эксплуатации разбрасывателя водителю погрузчика не требуется дополнительная помощь.
Разбрасыватель является навесным оборудованием для  фронтальных погрузчиков и экскаваторов-погрузчиков грузоподъемностью не менее 3 тонн.

Технические характеристики

	Ширина распределения материала, м
	2,3

	Объем бункера геометрический, м³
	2,0

	Скорость работы при посыпании, не более км/час
	15

	Давление гидравлической жидкости, МПа
	16 - 20

	Рабочая подача гидравлической жидкости,  л/мин
	60 - 100

	Габаритные размеры, мм, ±50 мм
	

	Длина
	1455…1580*

	Ширина
	2560

	Высота
	1310

	Масса, кг
	980…1100*
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