НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ФРОНТАЛЬНЫХ ПОГРУЗЧИКОВ

Ковш бетоносмесительный КБ-1000; КБ-1000Г
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Ковш бетоносмесительный (КБ-1000) предназначен для приготовления штукатурных растворов ГОСТ Р 58766-2019 или бетонных смесей по ГОСТ 25820-2014 и ГОСТ 26633-2015, с заполнителем фракцией до 40 мм, при температуре окружающего воздуха от +5°С до +45°С.
Ковш бетоносмесительный изготавливается из прочных износостойких материалов, что обеспечивает надежную и длительную эксплуатацию. Продуманная конструкция узлов уплотнения вала-смесителя обеспечивает длительную работу изделия, при его своевременном обслуживании.
Ковш бетоносмесительный является навесным оборудованием для фронтальных погрузчиков и экскаваторов-погрузчиков, обеспечивающих необходимые гидравлические характеристики, указанные в таблице.

Ковш бетоносмесительный может изготавливаться в двух исполнениях

КБ-1000 – Механический (ручной) привод открывания заслонки выгрузки;
КБ-1000Г – Гидравлический привод открывания заслонки выгрузки, при помощи гидроцилиндра.
Общая информация
Ковш бетоносмесительный выполнен в виде сварной конструкции в которой расположен вал-смеситель. Вал приводится в движение от гидромотора цепной передачей. Крепежная панель предназначена для навешивания ковша на машину с соответствующим быстрозажимным устройством или адаптером. Подача рабочей жидкости в гидромотор осуществляется при помощи рукавов высокого давления с установленными на них быстроразъемными соединениями.

Технические характеристики

	Объем ковша (геометрический по воде), л
	1100

	Рабочий объем раствора, л
	830

	Максимальная скорость вращения, об/мин
	75

	Рабочая подача гидравлической жидкости,  л/мин
	75…100

	Давление в гидросистеме, МПа
	16-20

	Габаритные размеры транспортные д/ш/в, мм, ±50 мм
	1150-1400* х 2305 х 1270

	Масса (без смеси), кг ±100 кг
	800-1020*



Примечания - * Параметры в зависимости от кронштейнов крепления к машине.
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