НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ФРОНТАЛЬНЫХ ПОГРУЗЧИКОВ
Быстросъем гидравлический БГ-3,0 / БГ-5,0
   
Быстросъем гидравлический (БГ) является навесным оборудованием для различных фронтальных погрузчиков. 
Быстросъем предназначен для ускорения процесса смены рабочего навесного оборудования на погрузчике без привлечения дополнительного персонала.
Замена навесного оборудования осуществляется при помощи гидравлической системы машины.
Быстросъемы имеют два основных типа, отличающиеся схемой крепления к нему навесного оборудования:
- Первый тип - крепление быстросъема к стреле погрузчика на 3 точки и крепление навесного оборудования к быстросъему на 4 точки. Как правило, быстросъемы этого типа устанавливаются на погрузчик, заводом-изготовителем и комплектуются навесным оборудованием, имеющим 4 точки крепления;
- Второй тип - крепление быстросъема к стреле погрузчика на 3 точки и крепление навесного оборудования к быстросъему на 3 точки.
Быстросъемами второго типа погрузчики не оборудуются, поэтому являются наиболее актуальными для изготовления и наиболее востребованными Заказчиком.
Наше предприятие может изготовить гидравлические быстросъемы как первого, так и второго типа.

ВНИМАНИЕ!
При установке быстросъема необходимо учитывать смещение центра масс груза и снижение остаточной грузоподъемности, соответственно необходимо снижать нагрузку на навесном оборудовании (ковш, вилы, захват и т.п.), в соответствии с приложением А.3.1 ГОСТ 31555-2012.
Не соблюдение указанного требования может стать причиной разрушения деталей погрузчика и навесного оборудования или травмы.

Технические характеристики

	Модель
	БГ-3,0
	БГ-5,0

	Привод
	гидравлический
	гидравлический

	Грузоподъемность, кг
	3000
	5000



Примечание - В связи с различными типами крепления навесного оборудования к погрузчику конструкция быстросъемов, их габаритные размеры и масса будут соответствовать конкретной модели погрузчика.
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