НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ФРОНТАЛЬНЫХ ПОГРУЗЧИКОВ

Бревнозахват БЗ-3,0 и БЗ-5,0
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Бревнозахват предназначен для перемещения бревен, труб и других подобных изделий различного сечения.
Масса перемещаемого груза не должна превышать грузоподъемности бревнозахвата.
При эксплуатации бревнозахвата с длинномерным грузом необходимо учитывать возникающие при работе динамические нагрузки.
Бревнозахват является навесным оборудованием для фронтальных и телескопических погрузчиков, соответствующей грузоподъемности.
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	Модель
	БЗ-3,0
	БЗ-5,0

	Грузоподъемность, кг
	3000
	5000

	Диаметр захватываемых труб/бревна, мм
	250…600
	770…1350

	Максимальный угол поворота прижима
	110°
	85°

	Максимальное давление в гидросистеме, МПа
	16 - 20
	16 - 20

	Габаритные размеры, мм 
	
	

	Длина
	942…1070*
	1340…1500*

	Ширина
	1610±20
	2000±20

	Высота
	980±30
	1625±30

	Высота максимальная с поднятым прижимом
	1150
	2095

	Масса, кг
	400…500*
	1045…1130*



Примечание - * Параметры в зависимости от кронштейнов крепления к погрузчику.
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