НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ФРОНТАЛЬНЫХ ПОГРУЗЧИКОВ
Мульчер М - 250 АД
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Мульчер предназначен для измельчения травяного покрова, кустарников, подлеска с диаметром стволов не более 70 мм (при сплошном мульчировании) и поваленных деревьев.
Допускается измельчение отдельно стоящих пней высотой не более 1м. и диаметром не более 350 мм.
Мульчер является навесным оборудованием для фронтальных погрузчиков грузоподъёмностью не менее 3 тонн.

Технические характеристики

	Ширина убираемой полосы, мм, ±60 мм
	2500

	Мощность двигателя, кВт
	110

	Рабочая скорость мульчирования, км/ч	
	не более 5

	Максимальное заглубление резцов относительно
уровня земли  (толщина срезаемого слоя), мм
	50

	Максимальная высота резцов над уровнем земли, мм
(при опоре на лыжи без отрыва от поверхности)
	50

	Максимальный диаметр древесных стволов убираемого
 подлеска при сплошном мульчировании, мм
	70

	Максимальный диаметр отдельно стоящих пней, мм
	350

	Тип резцов ротора
	Фиксированные, сменные

	Количество резцов ротора, шт
	50

	Привод ротора
	Механический
(клино-ременная передача)

	Объём топливного бака, л
	125

	Габариты, мм, ±50 мм
	

	Длина (без кронштейнов крепления к машине)
	1740

	Ширина
	2940

	Высота (по воздухозаборнику)
	1740

	Высота (по строповочным петлям)
	1640

	Масса эксплуатационная
(без кронштейнов крепления к машине), кг, ±100 кг
	2960
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