[НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ фронтальных](https://kurganservice.ru/product-category/navesnoe-oborudovanie-dlya-universalnyh-minipogruzchikov/) погрузчиков

**Снегоочиститель с автономным двигателем С-250 АД**



Снегоочиститель с автономным двигателем – эффективное навесное оборудование для уборки городских дорог, шоссе, трасс от снега, его погрузки в транспортное средство.

Также снегоочиститель на фронтальный погрузчик является незаменимым при прокладывании дорог в снежной целине. Так как при высокой дистанции отброса снега, не образуется его высокий нарост на обочинах.

Благодаря автономному двигателю происходит независимый подвод энергии к механизмам рабочего органа с максимальной эффективностью.

**C нашим снегоочистителем вы получите удобство, высокую производительность и качественное удаление снежного покрова! А управлять основными функциями снегоочистителя вы можете прямо из кабины!**

Технические характеристики:

|  |  |
| --- | --- |
| Высота в рабочем положении (в режиме снегометателя) | 2500 мм |
| Высота в рабочем положении (в режиме снегопогрузчика) | 3400-3900 мм |
| Дальность отброса снега до | 30 м |
| Высота убираемого снега до | 1,2 м |
| Высота погрузки снега (опция) до | 3,9 м |
| Производительность до | 1500 м³/час |
| Скорость движения машины со снегоочистителем | 0,5-15 км/час |
| Вес (в полной комплектации) | 2500 кг |
| Габаритные размеры |  |
| Длина | 2300 мм |
| Ширина | 2500 мм |

Силовая установка

* ДВС – дизель Д-245.7Е, 90 кВт.
* Привод снегоочистителя – механический, 2 передачи рабочего хода и реверс
* Гидростанция – бак 10 л., насос НШ-6 для поворота улитки вентилятора, раструба и заслонки раструба снегоочистителя (опция)

Управление

* Запуск и установка двигателя, переключение передач  – со стационарного поста
* Экстренная остановка двигателя, изменение производительности снегоочистителя (изменение положения рейки топливного насоса двигателя) – с дистанционного пульта управления
* Изменение угла наклона улитки вентилятора, поворот раструба и управление заслонкой раструба – с дистанционного пульта управления.

Комплектация 1 (С-250 АД)

* Силовая установка без гидростанции
* Снегоочиститель без системы снегопогрузки (ширина 2500 мм, высота 2100 мм)
* Поворот улитки вентилятора снегоочистителя с ручным гидроприводом

Комплектация 2 (С-250 АД)

* Силовая установка с гидростанцией
* Снегоочиститель без системы снегопогрузки (ширина 2500 мм, высота 2100 мм)
* Поворот улитки вентилятора снегоочистителя с гидроприводом

Комплектация 3 (С-250 АД)

* Силовая установка с гидростанцией
* Снегоочиститель с системой снегопогрузки (ширина 2500 мм, высота 3900 мм)
* Приводы улитки и раструба – гидравлические

Дополнительные опции

* Уширитель боковой – 2 шт. по 250 мм.
* Система предпускового подогрева
* Электроподогреватель ОЖ ДВС (220 Вт.).
* Факельный подогреватель ОЖ ДВС и поддона картера ДВС.
* Светотехника
* Фары (2 шт.).
* Габаритные огни (2 шт.).
* Компрессорная установка с ресивером 20 л.