НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ МИНИПОГРУЗЧИКОВ

**Захват рулонный ЗР-1,5/170**



Захват рулонный предназначен для захвата и перемещения рулонов сена, соломы и других аналогичных грузов.

Захват рулонный является навесным оборудованием для коммунально-строительных машин.

Захват рулонный является навесным оборудованием для экскаваторов-погрузчиков.

Технические характеристики:

|  |  |
| --- | --- |
| Диаметр захватываемых рулонов, мм | от 800 до 1700 |
| Давление в гидросистеме, МПа | от 16 до 25 |
| Грузоподъемность, кг | до 1500 |
| Габаритные размеры, мм | 1750-1600-815 |
| Масса, кг | 255 |