НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ТРАКТОРОВ

**Телескопический погрузочный желоб для снегоочистителей на трактора МТЗ**



Телескопический погрузочный желоб предназначен для уборки снега в бортовой кузов грузовых автомобилей. Управление наклоном козырька и движением в рабочее и транспортное положение реализуется за счёт штатной гидравлики трактора. Это позволяет оперативно адаптировать снегоочиститель под условия уборки снега, не покидая кабину.

Погрузочный желоб агрегатируется с всей линейкой снегоочистителей, производства ООО “Курган-Сервис” для тракторов МТЗ.

Технические характеристики:

|  |  |
| --- | --- |
| Высота борта грузовой машины под погрузку не более, м | 3.4 |
| Крайняя верхняя точка снегоочистителя с погрузочным желобом в транспортном положении, м | 2.8 |
| Крайняя верхняя точка снегоочистителя с погрузочным желобом в рабочем положении, м | 3.7 |
| Масса погрузочного желоба, кг | 180 |