НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ТРАКТОРОВ

**Щетка дорожная ТЗ-200**



Дорожные щетки эффективно очищают поверхности от различных видов загрязнений (листва, песок, бытовой и строительный мусор, снег) в самые короткие сроки.

Надежная конструкция и простота в работе делает наши дорожные щетки незаменимым оборудованием для ваших работ!

Технические характеристики:

|  |  |
| --- | --- |
| Тяговый класс базового трактора по ГОСТ | 1,4 |
| Скорость движения рабочая, не более, км/ч | 10 |
| Скорость движения транспортная, не более, км/ч | 35 |
| Диаметр щетки (по ворсу), мм | 560±20 |
| Диаметр вала под ворс, мм | 120 |
| Общая ширина щетки, мм | 2000 |
| Максимальная ширина захвата щетки, мм | 1800 |
| Частота вращения ВОМ трактора об/мин | 540 |
| Угол установки щетки относительно продольной оси трактора | 60˚ |
| Тип оборудования | навесное |
| Стойка колеса опорного, мм | 40.5 |
| Колесо опорное | 5\*10 |
| Масса эксплуатационная, кг, не более |  |
| Количество щеточных дисков (без проставочных), шт | 43 |
| Вал карданный шлицевой 8\*8 | наличие |