НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ТРАКТОРОВ

**Щетка дорожная ТЗ-200**

Дорожные щетки эффективно очищают поверхности от различных видов загрязнений (листва, песок, бытовой и строительный мусор, снег) в самые короткие сроки.

Надежная конструкция и простота в работе делает наши дорожные щетки незаменимым оборудованием для ваших работ!

Технические характеристики:

|  |  |
| --- | --- |
| Тяговый класс базового трактора по ГОСТ | 1,4 |
|  Скорость движения рабочая, не более, км/ч | 10 |
|  Скорость движения транспортная, не более, км/ч | 35 |
|  Диаметр щетки (по ворсу), мм | 560±20 |
|  Диаметр вала под ворс, мм | 120 |
|  Общая ширина щетки, мм | 2000 |
|  Максимальная ширина захвата щетки, мм | 1800 |
|  Частота вращения ВОМ трактора об/мин | 540 |
|  Угол установки щетки относительно продольной оси трактора | 60˚ |
|  Тип оборудования | навесное |
|  Стойка колеса опорного, мм | 40.5 |
|  Колесо опорное | 5\*10 |
|  Масса эксплуатационная, кг, не более |  |
|  Количество щеточных дисков (без проставочных), шт | 43 |
|  Вал карданный шлицевой 8\*8 | наличие |