НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ТРАКТОРОВ

**Пересадчик деревьев ПД 3-700**

Пересадчик деревьев помогает оперативно выкапывать, транспортировать и пересаживать деревья (или другие кустарники) без повреждения корневой системы.

Пересадчик прост в эксплуатации, поэтому процесс пересадки занимает совсем мало времени. Окружность оборудования с лопатами смыкается вокруг кустарника и опускается в почву. Лопаты углубляются, образуя конус. После этого конус поднимается вверх вместе с деревом и его родной почвой вокруг корневой системы.

Технические характеристики:

|  |  |
| --- | --- |
| **Параметры** | **ПД 3-700** |
| Условный диаметр кома у поверхности земли, м не более | 0,7 |
| Диаметр ствола дерева у поверхности земли, мм не более | 60 |
| Размер заглубления ножей (лопат) по вертикали, мм | 600 |
| Количество ножей (лопат), шт | 3 |
| Давление в гидросистеме, МПа | 12…20 |
| Рабочая подача гидравлической жидкости, л/мин.  | 40…50 |
| Габаритные размеры, мм |  |
| Длина | 2000 |
| Ширина | 1700 |
| Высота | 2400 |
| Масса, кг | 800 |
| Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69  | УХЛ 1 |