НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ФРОНТАЛЬНЫХ ПОГРУЗЧИКОВ
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Щётка дорожная МП-250/800 предназначена для очистки твёрдого дорожного покрытия от пыли, песка, и других сыпучих веществ не вступающих в химические реакции с материалом щёточных дисков.
Щётка дорожная является навесным оборудованием для коммунально-строительных машин.
Щетка дорожная является навесным оборудованием для фронтальных погрузчиков.
Технические характеристики:

	Диаметр щеточных дисков, мм
	800

	Ширина захвата щетки, м
	2,5

	Количество устанавливаемых щеточных дисков
	49

	Максимальная скорость вращения щетки, об/мин
	200

	Скорость подметания не более, км/час
	8

	Максимальное давление в гидросистеме, МПа (кгс/см²)
	25(254,8)

	Максимальный угол поворота
	±30°

	Габаритные размеры, мм
	

	длина/ширина/высота максимальная
	2100/2855/960

	Масса, кг
	340
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