НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ТРАКТОРОВ

Снегоочиститель шнеко(фрезерно) – роторный С-200 МЗ
 
Снегоочиститель шнеко(фрезерно)-роторный на МТЗ – незаменимое навесное оборудование для уборки дорог, тротуаров и других территорий, покрытых снегом.
Снегоочиститель является навесным оборудованием для тракторов (МТЗ-80.1, МТЗ-82,  «Беларус» 900-й серии) ЮМЗ-6, ЮМЗ-6ДМ, ЛТЗ-60АБ). Трактор должен быть оборудован задней трехточечной навеской.
Эффективная многофункциональность нашего снегоочистителя гарантирует его успешное применение в различных ситуациях!

Технические характеристики:
	Диаметр шнека, мм
	400

	[bookmark: _GoBack]Ширина шнека, мм
	2000

	Диаметр ротора, мм
	750

	Скорость вращения шнека, об/мин
	до 245

	Скорость вращения ротора, об/мин
	до 540

	Скорость уборки, не более, км/час
	от 0,5 до 5

	Привод рабочих органов
	механический (от ВОМ трактора)

	Поворот раструба и козырька раструба снегоочистителя
	ручной (360º) / гидравликой (85º)*

	Дальность отбрасывания снега, м
	до 15

	Высота убираемого снежного покрова, м (max)
	до 0,5 (один шнек) до 1 (два шнека)

	Плотность убираемого снега, г/см³ (max)
	0,5

	Габаритные размеры, мм ±50
	

	длина/ширина/высота
	1300/2000/2280

	Масса, кг
	от 470 до 560


*опция
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