НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ТРАКТОРОВ

Снегоочиститель шнеко(фрезерно) – роторный С1-200ПГ

[bookmark: _GoBack]Снегоочиститель шнеко(фрезерно)-роторный на МТЗ – незаменимое навесное оборудование для уборки дорог, тротуаров и других территорий, покрытых снегом.
Снегоочиститель является навесным оборудованием для тракторов (МТЗ-80.1, МТЗ-82, «Беларус» 900-й серии) ЮМЗ-6, ЮМЗ-6ДМ, ЛТЗ-60АБ). Трактор должен быть оборудован задней трехточечной навеской.
Эффективная многофункциональность нашего снегоочистителя гарантирует его успешное применение в различных ситуациях!

Технические характеристики:

	Диаметр шнека, мм
	480

	Ширина шнека, мм
	2000

	Диаметр ротора, мм
	750

	Скорость вращения шнека, об/мин
	до 254

	Скорость вращения ротора, об/мин
	до 600

	Скорость уборки, не более, км/час
	от 0,5 до 5

	Привод рабочих органов
	гидравлический

	Поворот раструба и козырька раструба снегоочистителя
	ручной

	Дальность отбрасывания снега, м
	до 15

	Высота убираемого снежного покрова, м (max)
	до 0,5

	Рекомендуемый расход гидропотока, не менее, л/мин
	95-105

	Давление в гидросистеме, МПа
	16-18

	Габаритные размеры, мм
	

	длина/ширина/высота ±50 мм
	1300/2000/2280

	Масса, кг
	от 490 до 598
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