НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ТРАКТОРОВ

[bookmark: _GoBack]Фреза для люков ФЛ-120

Фрезы для люков значительно ускорят процесс ремонта дорожного покрытия, а также установки канализационных люков. Всего за пару минут фреза вырезает отверстие под люк требуемого диаметра. При этом исключается разрушение и оседание дорожного покрытия вблизи производимых работ.
Фреза для люков является навесным оборудованием для тракторов (МТЗ-80.1, МТЗ-82,  «Беларус» 900-й серии) ЮМЗ-6, ЮМЗ-6ДМ, ЛТЗ-60АБ), а также для минипогрузчиков. Трактор должен быть оборудован задней трехточечной навеской.

Мы разработали надёжные и доступные в обслуживании фрезы, идеально подходящие под все ваши требования!

Технические характеристики:
	Диаметр фрезерования, мм
	1200

	Глубина фрезерования, мм
	300

	Крутящий момент, Нм
	12000

	Привод вращения фрезы
	гидравлический

	Гидропоток, л/мин
	100-160

	Привод подачи фрезы
	гидравлический

	Гидропоток, л/мин
	30-40

	Габаритные размеры, мм
	

	длина/ширина/высота
	1530/1530/1675

	Масса, кг
	850
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