НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ МИНИПОГРУЗЧИКОВ

[bookmark: _GoBack]Измельчитель веток и древесных отходов (Шредер)

ШД-2 (Шредер) предназначен для измельчения древесных отходов лесопиления и порубочных остатков, измельчения веток, а также измельчения древесины при разборе строений с возможным присутствием металлических элементов, поддонов, паллет, ящиков, остатков лома деревянных домов, деревянных конструкций, отходов мебельного производства, ДСП, МДФ, фанеры, деревянных панелей и досок с гвоздями в щепу.
Измельчитель веток и древесных отходов ШД-2 (Шредер) является навесным оборудованием для универсальных минипогрузчиков.,
Измельчитель веток и древесных отходов ШД-2 (Шредер) является навесным оборудованием для тракторов (МТЗ-80.1, МТЗ-82, «Беларус» 900-й серии). Трактор должен быть оборудован задней трехточечной навеской и ВОМ.
Благодаря определенной конструкции, шредер для дерева не прихотлив в обслуживании, не требует постоянной заточки ножей и определенных навыков у обслуживающего персонала, что делает шредер для древесины незаменимым на предприятиях ЖКХ и в других сферах.
Технические характеристики:
	Размер камеры измельчения, мм
	200/370

	Производительность, куб/час
	до 3

	Количество валов, шт
	2

	Максимальный крутящий момент, Нм
	4400

	Подача гидравлической жидкости, л/мин, не менее
	60

	Давление в гидросистеме. МПа
	16-21

	Ширина ножа, мм
	16

	Диаметр диска ножа, мм
	210

	Количество режущих зубьев на ноже, шт
	4

	Скорость вращения вала , об/мин
	20-70

	Габаритные размеры, ДхШхВ, мм
	1150х1080х700

	Масса, кг
	420
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