НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ТРАКТОРОВ

[bookmark: _GoBack]Измельчитель пней барабанный ИПБ-54/40 ИПБ-54г/40

Измельчитель пней барабанный предназначен для измельчения пней барабаном с резцами, в том числе ниже уровня почвы. Максимальная высота фрезерования от уровня грунта: 1000 мм.
Измельчитель пней барабанный является навесным оборудованием для тракторов (МТЗ-80.1, МТЗ-82, «Беларус» 900-й серии) ЮМЗ-6, ЮМЗ-6ДМ, ЛТЗ-60АБ). Трактор должен быть оборудован задней трехточечной навеской.
Надежные и качественные измельчители пней отличаются еще более длительным сроком эксплуатации!

Технические характеристики:
	

	ИПБ-54/40
	ИПБ-54г/40

	Диаметр барабана с резцами, мм
	540
	540

	Ширина барабана с резцами, мм
	400
	400

	Максимальная скорость вращения барабана с резцами, об/мин
	1500
	1500

	Максимальная высота фрезерования от уровня грунта, мм
	1000
	1000

	Максимальная глубина фрезерования ниже уровня грунта, мм
	200
	200

	Габаритные размеры измельчителя, мм
	
	

	длина/ширина/высота
	1800/950/1100
	1800/1020/1100

	Масса измельчителя, кг
	620
	650

	Привод
	от ВОМ
	гидромотор

	Гидропоток, л/мин
	
	от 110
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