НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ТРАКТОРОВ

[bookmark: _GoBack]Ковш бетоносмесительный КБ-600

Ковш бетоносмесительный предназначен для приготовления бетонной смеси, перемешивания сыпучих материалов.
Является навесным оборудованием для универсальных минипогрузчиков, фронтальных погрузчиков и тракторов МТЗ.
Наши ковши для бетона изготавливаются из прочных износостойких материалов, что обеспечивает надежную и длительную эксплуатацию!
Технические характеристики:
	Объем ковша, л
	600

	Частота вращения вала смесителя, об/мин
	60

	Рекомендуемый расход рабочей жидкости, л/мин
	80

	Максимальное давление в гидросистеме, МПа
	20

	Габаритные размеры, мм

	длина/ширина/высота
	1960/1140/800

	Масса (без смеси), кг
	570
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