НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ТРАКТОРОВ

[bookmark: _GoBack]Погрузчик фронтальный рамный ПФР-08

Погрузчик фронтальный рамный является навесным оборудованием для тракторов (МТЗ-80.1, МТЗ-82, «Беларус» 900-й серии) ЮМЗ-6, ЮМЗ-6ДМ, ЛТЗ-60АБ). Трактор должен быть оборудован задней трехточечной навеской.
Технические характеристики:
	Тип
	навесной

	Агрегатируется с тракторами
	МТЗ 80/82

	Привод
	от гидросистемы трактора

	Номинальная грузоподъемность, кгс
	800

	Габаритные размеры агрегата (погрузчик ПФР-08 + трактор МТЗ 80/82), мм
	

	длина
	6700

	ширина
	2340

	Высота погрузки с ковшом, не менее, м
	2,5

	Масса, кг
	326
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