НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ТРАКТОРОВ

Пылесос навесной ПН-70

Пылесос навесной ПН-70 предназначен для сбора лёгкого мусора в городе и лесопарковой зоне в мягкие контейнеры типа “Биг Бэг”.
Пылесос навесной ПН-70 является навесным оборудованием для тракторов (МТЗ-80.1, МТЗ-82, «Беларус» 900-й серии ЮМЗ-6, ЮМЗ-6ДМ, ЛТЗ-60АБ). Трактор должен быть оборудован задней трехточечной навеской и ВОМ.
Технические характеристики:
	Диаметр транспортного воздуховода, мм
	150

	Длинна транспортного воздуховода, мм
	7000 – 10000

	Тип рабочего органа
	вентилятор

	Обороты выходного вала трактора, об/мин
	800 – 1000

	Габаритные размеры:

	[bookmark: _GoBack]Длина, мм
	2150±50

	Ширина, мм
	1470±50

	Высота, мм
	2200±50

	Масса, кг
	700±30
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