НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ МИНИПОГРУЗЧИКОВ

Гидромолот ГМ-530
 

Гидромолот - навесное оборудование на минипогрузчик, предназначенное для разрушения бетона, мерзлого грунта, асфальтобетонных покрытий.
Гидромолот необходим при проведении строительных и дорожных работ, прокладки коммуникаций.
Поставка осуществляется следующей комплектацией:
- гидромолот; 
[bookmark: _GoBack]- монтажный набор.
Гидромолот значительно расширяет функциональные возможности минипогрузчика и позволяет его использовать для проведения различных видов работ.

Технические характеристики:
	Рабочее давление, МПа
	9-12

	Расход рабочей жидкости, л/мин
	25-60

	Частота ударов 1/мин
	500-1000

	Диаметр рабочего инструмента, мм
	53

	Рабочая длина инструмента, мм
	330

	Энергия удара, Дж 
	320

	Габаритные размеры (с учётом панели крепёжной), мм

	длина  
	1450

	ширина
	1160

	высота
	467

	Масса, кг
	280
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