НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ МИНИ-ПОГРУЗЧИКОВ

Мульчер М-1100


Мульчер предназначен для расчистки территорий, измельчения травяного покрова, кустарников и подлеска.
Мульчер является навесным оборудованием для универсальных мини-погрузчиков.

Технические характеристики
	Ширина захвата, мм, ±30 мм
	1080

	Рабочая скорость, не более, км/ч
	3

	Скорость вращения ножевого вала, об/мин
	до 1500

	Количество режущих зубьев, шт
	24

	Заглубление в почву,  мм
	до 30

	Максимальный диаметр измельчения отдельно стоящего
дерева, мм
	до 70

	Рабочая подача гидравлической жидкости, л/мин
	65-115

	Давление гидравлической жидкости, МПа
	16-21

	Габаритные размеры (ДхШхВ), мм, ±30 мм
	955х1460х780

	Масса, кг, ±50 кг
	450±30


[bookmark: _GoBack]
image1.jpeg




image2.jpeg




