НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ТРАКТОРОВ

Измельчитель пней барабанный ИПБ-45

Измельчитель пней барабанный предназначен для удаления пней от любых пород деревьев, после санитарных рубок в лесных и парковых массивах. 

Изделие является навесным оборудованием для тракторов тягового класса 1.4, с задним навесным устройством НУ-2 или НУ-3 и оборудованные гидроходоуменьшителем.
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Технические характеристики:
	Ширина обработки, мм
	450

	Высота пня, мм не более
	200

	Количество резцов, шт
	12

	Привод вращения
	от ВОМ трактора

	Частота вращения ВОМ трактора рабочая, об/мин
	1000

	Скорость движения трактора, км/ч
	до 0,5

	Привод подъема щитка
	гидравлический

	Габаритные размеры, мм

	длина
	1360

	ширина
	910

	высота
	1220

	Масса, кг
	780
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