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Экскаватор траншейный для резки льда



Экскаватор траншейный для резки льда - ваш ключ к безопасной и эффективной резке траншей в природных льдах.

Экскаватор траншейный для резки льда является навесным оборудованием для универсальных мини-погрузчиков.
Технические характеристики
	Модель
	 ЭТл-120 
	ЭТл-150

	Максимальная глубина пропила, м
	1,2 
	1,5

	Ширина пропила, м
	0,16
	0,16

	Давление гидравлической жидкости, МПа 
	16-20
	16-20

	Расход гидравлической жидкости,  л/мин
	60-100
	60-100

	Габаритные размеры, мм ±50

	Длина
	2000 
	2300

	Ширина
	1420
	1420

	Высота
	610
	610

	Масса, кг ±50
	310 
	 340



Примечание – При установке на экскаватор траншейный для резки льда дополнительного комплекта узлов и деталей его можно использовать как траншеекопатель для рытья траншей в грунте.








Дополнительный комплект узлов и деталей

	Наименование
	Количество, шт

	Цепь баровая резцовая ЦБР-120/16 или ЦБР-120/16
	1

	или
	

	Цепь баровая скребковая ЦБС-120/16 или ЦБС-120/16
	1

	КС 628.04.00.000 - Балка
	1

	КС 628.06.00.000 - Плуг
	1

	КС 628.10.00.000 - Натяжитель ледовой цепи
	1

	КС 628.00.00.004 - Втулка
	2

	
	

	Болт М14-6gх100.58.019 ГОСТ 7798
	2

	Болт М14-6gх115.58.019 ГОСТ 7798
	2

	Гайка М14-6Н.5.019 ГОСТ 5915
	2

	Гайка М14-6Н.5.019.NF ГОСТ Р 50273
	1

	Шайба 14 65Г 019 ГОСТ 6402
	2

	Шайба С14.02.Ст3.019 ГОСТ 6958
	4

	Шайба С14.02.Ст3.019 ГОСТ 11371
	2
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Цепь баровая скребковая
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КС 628.10.00.000 - Натяжитель ледовой цепи		КС 628.00.00.004 - Втулка
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