НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ МИНИ-ПОГРУЗЧИКОВ
Стрела грузовая СГ-3,0 и СГ-5,0

[image: ]
Рис.1 СГ-3,0
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Рис.2 СГ-5,0

Стрела грузовая безблочная расширяет функциональные возможности погрузчика и предназначена для перемещения, подъёма и опускания грузов с целью производства строительно-монтажных работ.
Стрелы грузовые СГ-3,0 и СГ-5,0 показаны на рисунках 1 и 2.

Стрела грузовая является навесным оборудованием для фронтальных и телескопических погрузчиков соответствующей грузоподъемности.

Технические характеристики
	[bookmark: _GoBack]Модель
	СГ- 3,0
	СГ- 5,0

	Грузоподъемность погрузчика, не менее, кг
	3000
	5000

	Количество такелажных отверстий
	3
	4

	Параметры грузоподъемности:
	
	

	Расстояние от монтажной панели стрелы, мм
 / грузоподъемность, кг
	700 / 3000
	555 / 5000

	
	1750 / 1400
	1345 / 2200

	
	2800 / 1000
	2135 / 1200

	
	
	2925 / 800

	Габаритные размеры, мм
	
	

	Длина
	3200-3600*
	3300-3700*

	Ширина
	1300-1450*
	1200-1450*

	Высота
	550-1100*
	600-1200*

	Масса, кг, ± 20 кг
	400-580*
	400-600*



Примечание -  * Параметры в зависимости от кронштейнов крепления к машине
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